C

 A B

 D

Coloque a ponta seca do compasso em A de um segmento de reta AB e abra com uma medida maior que AB. Faça arcos acima e abaixo de AB. Mude a ponta seca para B e faça a mesma coisa. Perceba que os arcos se interceptam e deter minam um ponto acima e abaixo. Nomeie-os com C e D. Una agora AC, CB, BD e DA . Estas são as arestas do losango.